|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БАШ6ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы  **К9г1рсен районы муниципаль районыны5 Заречье ауыл Советы ауыл бил1м13е Советы** | kugarcin | | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  **Совет сельского поселения Зареченский сельсовет**  **муниципального района**  **Кугарчинский район** | |
| 453332, Воскресенк ауылы,  Октябр8ы5 70 йыллы7ы исеменд1ге урамы, 34, тел. 8 (34789) 2-33-41 | 453332, д.Воскресенское,  ул. 70-лет Октября, 34, тел. 8 (34789) 2-33-41 | |
| **:АРАР**    «12 » октябрь 2018 й № 97 | | **РЕШЕНИЕ**  «12» октября 2018 г. | |

**О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Зареченский сельсовет МР Кугарчинский район Республики Башкортостан № 85 от 22.12.2017года «Об утверждении Положения о порядке обустройства и эксплуатации детских игровых площадок на территории сельского поселения Зареченский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан**

В соответствии с Приказом Росстандарта от 24.06.2013 г. № 182-ст «ГОСТ 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» Совет сельского поселения Зареченский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения :

Дополнить п.7

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ 7.1 Инструкция по монтажу должна, по крайней мере, содержать следующее:

- размеры минимального пространства для размещения оборудования и

безопасные расстояния от оборудования до поверхности игровой площадки;

- порядок монтажа (подробную инструкцию по монтажу и установке);

- необходимые обозначения, облегчающие сборку (например метки на сборочных

частях оборудования и подробные инструкции);

- перечень необходимых специальных приспособлений и инструментов для

монтажа (подъемных устройств, шаблонов, калибров, лекал и т.п.), мер

предосторожности при монтаже и установке;

- значения крутящего момента (при необходимости);

- размеры участка для установки оборудования каждого вида;

- ориентацию оборудования и его элементов в целях защиты его от влияния

климатических условий (солнца, ветра);

- требования к фундаменту, описание конструкции и размещения фундамента,

требования к анкерному креплению;

- описание особенностей ландшафта для обеспечения безопасной эксплуатации;

- высоту свободного падения (для выбора ударопоглощающего покрытия);

- требование окраски или специальной пропитки оборудования или его

элементов;

- требование удаления монтажного инструмента и приспособлений перед вводом оборудования в эксплуатацию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛКАТАЦИИ И ОСМОТРАМ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

7.2 Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом

эксплуатации и осмотрам, обслуживанию и ремонту оборудования должны, по крайней

мере, содержать следующее:

- чертежи, схемы, диаграммы и т.п., необходимые для осмотров, проверки и

ремонта оборудования;

- рекомендации по регулярности осмотров и обслуживания с учетом

используемых материалов, условий эксплуатации, уровня вандализма, срока службы

оборудования и т.п.;

- указание узлов и деталей конструкции, требующих смазки, подтягивания болтов,

натяжения канатов и т. п.;

- указание дополнительных мер, применяемых в период обкатки и регулирования

оборудования;

- требования к специальной обработке оборудования или его элементов (при

необходимости);

- требование изготовления заменяемых элементов и деталей по техническим

условиям изготовителя;

- требование к обслуживанию ударопоглощающих покрытий игровой площадки,

например уровню сыпучих материалов

2. Настоящее решение обнародовать в установленном Уставом сельского поселения Зареченский сельсовет порядке.

Глава сельского поселения: И.З. Масягутов